
**如何设置裸屏息屏**

1、新建一个工程

**2**、由于裸屏不带电池和RTC时钟所以无法计时（除定制外），在参数设置里设置的屏幕保护时间是无法启用的从而无法实现息屏




1. 可以通过写宏指令来实现裸屏的息屏（适用机型SUP024、SUP028、SUP032等）


初始化宏 LocalWord[4010]=15;15是设定息屏的时间（单位秒）用户根据需要自行设置，设置不要超过60分钟


全局宏 LocalBit[4010]=1;息屏标志位

4、单击菜单栏上的添加选择宏指令编译器开始新建宏指令





1. **点击浏览找到USB-tool-1.30文件夹，选择目录下的usb文件夹点击确定，然后再点击下一步（如下图）**






**6.点击始终安装此驱动程序软件（如下图）**





**7.直到USB驱动安装成功，点击关闭（如下图）**



**8.在设备管理器里可以看到驱动已经安装成功（如下图）**

