**通讯报错怎么办？**

1. **检查通讯协议：**首先确定PLC是走什么通讯协议的，在软件商选择相对应的制造商



1. **检查连接设置：**检查**波特率，校验位，停止位，数据位，通讯方式**是否和PLC一致，



1. **检查通讯设置：**检查站号是否和PLC一致，将超时时间改小，最大读取长度设置为8/16.间隔时间改大或改小



1. **检查接线：**检查通讯接线是否接错了，下面是通讯口各个管脚的针脚定义



1. **外部干扰：**检查是否有外部干扰，引起通讯中断；如通讯是插着USB下载线，变频器转速过快等等